Техника МЧС России. Автоцистерна пожарная АЦ 3,2-40/2 (IVECO ML150)

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 30.07.2020 15:07 |
| **Техника МЧС России. Автоцистерна пожарная АЦ 3,2-40/2 (IVECO ML150)** |
|  |
| Современный, эргономичный автомобиль с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Полное дистационное управление насосной установкой, в т.ч. из кабины водителя. Пожарный насос имеет дополнительный контур охлаждения для обеспечения улучшенного охлаждения двигателя базового шасси в летний период и для дополнительного подогрева огнетушащих веществ в насосе в зимний период.       • Пожарная автоцистерна IVECO с новым дизайном бескапотной кабины и двухступенчатым насосом НЦПК 40/100-4/400.    • Шасси IVECO-AMT MLL150 с двигателем экологического класса Евро 5, повышенной проходимости, с колесной формулой 4х4 и установленным устройством вызова экстренных оперативных служб.    • Имеется катушка рукавная 60 м высокого давления, осветительная мачта, лебедка.    • Автоматическая система пеносмешения и водозаполнения.    • Высокая коррозионная стойкость кузова и кабины пожарного расчета за счет изготовления их из алюминия и пластика.    • Цистерна и пенобак выполнены из полимерных материалов с увеличенным сроком службы.    • Дистанционно управляемый лафетный ствол, как из кабины, так и из насосного отсека.    • Система парковки лафетного ствола и мачты.    • Полное дистационное управление насосной установкой , в т.ч. из кабины водителя.    • Пожарный насос имеет дополнительный контур охлаждения для обеспечения улучшенного охлаждения двигателя базового шасси в летний период и для дополнительного подогрева огнетушащих веществ в насосе в зимний период.    • Пожарный насос имеет автоматическую систему дозирования пенообразователя, обеспечивающую подачу 3% и 6% растворов пенообразователя во всех диапазонах расходов и давлений пожарного насоса.    Базовые характеристики    Базовое шасси IVECO-АМТ MLL150E28W    Колесная формула 4х4    Двигатель дизельный IVECO TECTOR, экологического класса Евро 5    F4AE3681D / F4AE3681E / F4AE3681A    Номинальная мощность, кВт ( л.с.) 185 / 205 / 220    Скорость максимальная, км/час 85    Пожарный расчёт, чел 6    Объем водяной цистерны, л 3200    Объем пенобака, л 200    Расположение насоса заднее    Подача в номинальном режиме л/сек. 40/4    Напор,м 100/400 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |