«Будьте бдительны и аккуратны при эксплуатации газовых приборов!»

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **«Будьте бдительны и аккуратны при эксплуатации газовых приборов!»** |
|  |
| Главное управление МЧС России по Республике Калмыкии информирует граждан, в целях не допущения чрезвычайных ситуаций и происшествий связанных с утечкой бытового газа «Будьте бдительны и аккуратны при эксплуатации газовых приборов!»    Многие природные газы являются потенциальными источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и, что самое страшное, способны привести к взрыву.    С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:    - поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;    - храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;    - примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;    - убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты, после замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);    - воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;    - используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности, не допускайте его растяжения или пережатия;    - храните неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) вне помещения;    - исключите случаи допуска детей к газовым приборам;    - соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;    - о избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь, регулярно чистите горелки;    - не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;    - при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки;    - если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону – «01» или с мобильного телефона «112».    -при необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |