ГИМС напоминает гражданам о правилах безопасного судовождения

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **ГИМС напоминает гражданам о правилах безопасного судовождения** |
|  |
| По данным государственной инспекции по маломерным судам судоходный сезон начинается с завершением таяния льда на водоёмах.    МЧС напоминает гражданам о правилах безопасного судовождения и порядке оснащения маломерных судов, эксплуатируемых во внутренних водах, минимальным набором средств безопасности, вводимым с начала навигации 2013 года.          **Новые нормы оснащения маломерных судов,**        **поднадзорных ГИМС МЧС России, эксплуатируемых**        **во внутренних водах, минимальным набором средств**        **безопасности, вводимые с начала навигации**        № п/п        Наименование предметов средств безопасности        Гребные надувные лодки, вместимостью до 3 человек, не имеющие жесткой слани        Гребные лодки, гребные надувные лодки, имеющие жесткие слани, надувные лодки, вместимостью более 3 человек, не имеющие жесткой слани        Моторные маломерные суда длиной до 6 метров        Моторные маломерные суда длиной от 6 до 12метров        **Индивидуальные спасательные средства**        1.        Индивидуальные средства безопасности        По числу находящихся людей на борту. Примечание: (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)        2.        Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров        1        1        1        -        3.        Спасательный круг или кольцо с линем длиной не менее 15 метров        -        -        -        1        **Спасательное оборудование**        4.        Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло)        2        2        2        -        5.        Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью)        -        -        -        1        6.        Огнетушитель        -        -        если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приготовления пищи, обогрева и т.п. работающий на сжигаемом топливе)        1        7.        Один черпак или ручной насос        **Примечание:**( \* при отсутствии оборудования для откачки воды)        -        1        1\*        1\*        8.        Звукосигнальное устройство        **Примечание:** ( \* допускается замена на свисток спасательного жилета)        1\*        1\*        1\*        1        **Средства безопасности при ЧС**        9.        Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета        -        +        +        -        10.        Ракеты сигнала бедствия красного цвета        -        -        -        3        **Рекомендуемое дополнительное оборудование**        а)        Пиротехнические сигналы бедствия        б)        Аптечка для оказания первой медицинской помощи        в)        Ремонтный комплект        г)        Один спасательный круг с 15-ти метровым линем        д)        Два одеяла        е)        Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)        ж)        Приспособление для поднятия человека на борт        З)        Багор        и)        Система связи        к)        Магнитный компас        л)        Навигационная аппаратура ГЛОНАС        **Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС**        **МЧС России, используемых в целях мореплавания,**        **минимальным набором средств безопасности:**        № п/п        Наименование предметов средств безопасности        Гребные суда        Моторные маломерные суда длиной до 6 метров        Моторные маломерные суда длиной от 6 до 12метров        Моторные маломерные суда длиной свыше 12 метров        **Спасательные средства**        1.        Индивидуальные средства безопасности        По числу находящихся людей на борту.        2.        Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров        1        -        -        -        3.        Спасательное кольцо с линем не менее 15 метров или спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров        -        1        -        -        4.        Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров        -        -        1        1        5.        Спасательный круг с самозажигающимся буйком        -        -        -        1        6.        Коллективное средство спасения        -        -        -        1        **Спасательное оборудование**        7.        Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло) или якорь с якорь-тросом        2        2        -        -        8.        Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью)        -        -        1        1        9.        Огнетушитель        -        1        если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приготовления пищи, обогрева и т.п. работающий на сжигаемом топливе)        1-2        если на его борту установлен прибор для приготовлении пищи, обогрева и т.п.работающий на сжигаемом топливе        3        10.        Один черпак или ручной насос, снабженный шлангом, длина которого позволяет осуществить перекачку воды из трюма за борт        1        1        -        -        11.        Оборудование для откачки воды из трюма        -        -        1        1        12.        Ведро на 10 литров        -        -        -        1        13.        Звукосигнальное устройство        **Примечание:**( \* допускается замена на свисток спасательного жилета)        1\*        1        1        1        **Средства безопасности при ЧС**        14.        Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета        +        +        -        -        15.        Ракеты сигнала бедствия красного цвета        2        3        6        **Рекомендуемое дополнительное оборудование:**        Смотрите в нормах оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, эксплуатируемых во внутренних водах, минимальным набором средств безопасности |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |